1. 该应用程序是运行在Windows平台上的。
2. 该程序同时需要Java JDK环境，下载链接http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html.
3. 程序的使用需要RXTXcomm.jar包，下载链接[http://download.csdn.net/download/baidu\_30541191/9383178](http://download.csdn.net/download/baidu_30541191/9383178" \t "http://blog.csdn.net/baidu_30541191/article/details/_blank)，下载同时得到rxtxParallel.dll 和rxtxSerial.dll 这两个文件，将这两个文件复制到C:\Windows\System32 目录下。
4. 该程序在解析信号的过程需要相关的文件database.txt，默认与程序放在同一目录下。
5. 该软件的.exe版本使用exe4j进行转码，双击安装包之后的第一次框是exe4j的内容，叉掉或点击确定都可以运行。
6. 程序virtual Serial Port Driver 6.9模拟出两个端口通信，默认本程序端口COM3，对方端口COM2.
7. 程序使用友善串口调试助手模拟对方端口，也是模拟CanTool装置 。
8. serial\_port\_utility\_latest.exe是友善串口调试助手用来模拟Can装置。
9. VSPD需要安装用来模拟端口，比如模拟COM2和COM3，开发的软件采用COM3，友善串口调试工具模拟Can装置进行数据传输。
10. database.txt放在程序最顶层。